1. BIOS名称：S556B003-J03.BIN
    适用机种：WT3A-J190016-C-F8 （LVDS+eDP规格）

2. 修改为solux logo

3. 使用方法：
   1）将压缩包中文件目录下的所有文件拷到启动盘根目录下。
   2）用Hash.exe计算BIOS校验和，确保其与第3节的校验和一致。
   3) 从启动盘进入Shell系统，输入up，按“Enter”键即可刷新BIOS。
   4) 刷新完成后，关机，断电5秒。
   5) 上电开机，按“Del”键进入“BIOS Setup”界面，依次按F3、F4快捷键进行优化、保存。
    
    注意：BIOS刷新期间切勿切断电源、关机、重启，否则会导致无法开机。

3. 校验和：
文件: S556B003-J03.BIN
大小: 8388608 字节
修改时间: 2021年7月12日, 9:25:39
MD5: 0C53531A837408D6618A59BBD0F5785E
SHA1: 53AC90D1EEE8E72EC4D862D1A1BD62293F416BDC
CRC32: ED895652

